|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | |
| **ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ** | | | | | | | | | | |
| Наименование | | | Общестроительные работы | | | | | | | |
| сметы: | | |
|  | | | | | | | | | |  |
| Смета составлена в ценах февраля 2019 года (база ГЭСН-2001 ред. 2009 года) для **упрощенной системы налогообложения** | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Шифр, номера нормативов и коды ресурсов** | **Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на  единицу измерения** | | **Единица измерения** | **Кол-во** | **Трудо-**  **емкость,**  **чел/ч** | **ФОТ (фонд оплаты труда), руб. за**  **1 чел/ч** |  | |  |
| **НР \* 0,94**  **от ФОТ** | **СП \* 0,9**  **от ФОТ** | **Стоимость работ на единицу измерения, руб.** |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| **1** | **ГЭСНр-57-10-001** | ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,25 М2 | | 1МЕСТ | 1 | 0,41 | 159,07 | 63,92 % | 48,60 % | 138,60 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **2** | **ГЭСНр-57-08-003** | СМЕНА ПРОСТИЛЬНЫХ ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ПОЛНОЙ СМЕНОЙ ДОСОК | | 1М2 ПОЛА | 1 | 0,62 | 150,89 | 63,92 % | 48,60 % | 198,82 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,4 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **3** | **ГЭСН-08-02-003-03** | КЛАДКА ИЗ КИРПИЧА СТОЛБОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ под лаги | | М3 КЛАДКИ | 1 | 7,93 | 175,43 | 87,42 % | 48,60 % | 3 283,42 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,8 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **4** | **ГЭСНр-68-20-001** | РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК ИЗ ПЛИТ С ИХ ОТНОСКОЙ И УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЬ | | 1М2 ОСНОВАНИЯ | 1 | 0,19 | 142,17 | 82,72 % | 43,20 % | 61,03 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 1,7 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **5** | **ГЭСНр-56-04-001** | РЕМОНТ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ОДНОМ ПЕРЕПЛЕТЕ | | 1КОРОБКА | 1 | 5,05 | 169,27 | 65,80 % | 45,00 % | 1 801,95 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,5 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **6** | **ГЭСНр-56-04-002** | РЕМОНТ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ДВУХ ПЕРЕПЛЕТАХ | | 1КОРОБКА | 1 | 9,10 | 169,27 | 65,80 % | 45,00 % | 3 247,07 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,5 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **7** | **ГЭСНр-56-06-001** | РЕМОНТ ФОРТОЧЕК | | 1 ФОРТОЧКА | 1 | 0,92 | 179,46 | 65,80 % | 45,00 % | 348,04 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **8** | **ГЭСНр-56-12-010** | СМЕНА ОКОННЫХ ПРИБОРОВ ПЕТЛИ | | 1ШТ ПРИБОРОВ | 1 | 0,98 | 159,07 | 65,80 % | 45,00 % | 328,61 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **9** | **ГЭСНр-63-01-002** | СМЕНА СТЕКОЛ ТОЛЩИНОЙ 2-3 ММ НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ ПРИ ПЛОЩАДИ СТЕКЛА ДО 0,5 М2 | | 1М2 ОСТЕКЛЕНИЯ | 1 | 1,96 | 159,07 | 61,10 % | 36,00 % | 614,51 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **10** | **ГЭСНр-56-12-005** | СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ | | 1ШТ ПРИБОРОВ | 1 | 0,73 | 159,07 | 65,80 % | 45,00 % | 244,78 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |  |
| **11** | **ГЭСНр-56-13-001** | РЕМОНТ ДВЕРНЫХ КОРОБОК УЗКИХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ БЕЗ СНЯТИЯ ПОЛОТЕН | | 1КОРОБКА | 1 | 4,70 | 167,26 | 65,80 % | 45,00 % | 1 657,15 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,4 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |  |
| **12** | **ГЭСНр-52-16-001** | ЗАДЕЛКА ПОДВАЛЬНЫХ ОКОН ФАНЕРОЙ | | 1М2 | 1 | 0,44 | 146,87 | 74,26 % | 54,00 % | 147,51 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,1 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |  |
| **13** | **ГЭСНр-52-16-003** | ЗАДЕЛКА ПОДВАЛЬНЫХ ОКОН КИРПИЧОМ ТОЛЩИНОЙ В 1 КИРПИЧ | | 1М2 | 1 | 4,08 | 150,89 | 74,26 % | 54,00 % | 1 405,24 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,4 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **14** | **ГЭСНр-53-16-001** | РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ | | М3 КЛАДКИ | 1 | 35,39 | 149,55 | 68,62 % | 50,40 % | 11 591,80 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,3 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **15** | **ГЭСНр-61-10-005** | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 30 ММ | | 1М2 | 1 | 3,47 | 169,27 | 62,98 % | 36,00 % | 1 168,74 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,5 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **16** | **ГЭСН-15-04-013-01   ОП П1.15.27; ПРИЛ15.10 П3.21 Козп=1,25 Кэм=1,25 Кмат=1,25** | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ (ФАСАДЫ СЛОЖНЫЕ) | | 1М2 ФАСАДА | 1 | 0,06 | 163,09 | 75,20 % | 33,30 % | 20,40 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,2 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **17** | **ГЭСНр-61-10-003** | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ДЫМОВЫХ ТРУБ ПО КАМНЮ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ | | 1М2 | 1 | 1,88 | 163,09 | 62,98 % | 36,00 % | 610,09 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,2 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **18** | **ГЭСНр-58-20-001** | СМЕНА ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ОТЛИВОВ, КАРНИЗОВ) ШИРИНОЙ ДО 0,4 М | | 1М | 1 | 0,41 | 159,07 | 66,74 % | 46,80 % | 139,27 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **19** | **ГЭСНр-58-20-002** | СМЕНА ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ОТЛИВОВ, КАРНИЗОВ) ШИРИНОЙ ДО 0,7 М | | 1М | 1 | 0,63 | 159,07 | 66,74 % | 46,80 % | 214,00 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **20** | **ГЭСНр-58-20-005** | СМЕНА ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ПРИМЫКАНИЙ К КАМЕННЫМ СТЕНАМ | | 1М | 1 | 0,65 | 159,07 | 66,74 % | 46,80 % | 220,79 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **21** | **ГЭСНр-58-20-006** | СМЕНА ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ПРИМЫКАНИЙ К ДЕРЕВЯННЫМ СТЕНАМ | | 1М | 1 | 0,52 | 159,07 | 66,74 % | 46,80 % | 176,63 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **22** | **ГЭСНр-58-20-007** | СМЕНА ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ПРИМЫКАНИЙ К ДЫМОВЫМ ТРУБАМ | | 1М | 1 | 0,87 | 159,07 | 66,74 % | 46,80 % | 295,52 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **23** | **ГЭСНр-58-20-008** | СМЕНА ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ПРИМЫКАНИЙ К ВЫТЯЖНЫМ ТРУБАМ | | 1М | 1 | 0,93 | 159,07 | 66,74 % | 46,80 % | 315,90 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **24** | **ГЭСНр-58-06-001** | РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ | | 1М2 ПОКРЫТИЯ | 1 | 0,81 | 159,07 | 66,74 % | 46,80 % | 275,14 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **25** | **ГЭСНр-58-22-002** | СМЕНА УХВАТОВ ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ | | 1ШТ | 1 | 0,22 | 152,36 | 66,74 % | 46,80 % | 71,58 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,5 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **26** | **ГЭСНр-58-03-002** | РАЗБОРКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ | | 1М ТРУБ | 1 | 0,11 | 149,55 | 66,74 % | 46,80 % | 35,13 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,3 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **27** | **ГЭСНр-59-05-002** | РЕМОНТ СТУПЕНЕЙ БЕТОННЫХ | | 1СТУПЕНЬ | 1 | 1,03 | 161,08 | 61,10 % | 43,20 % | 338,96 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,1 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **28** | **ГЭСНр-59-05-001** | РЕМОНТ СТУПЕНЕЙ ДЕРЕВЯННЫХ | | 1СТУПЕНЬ | 1 | 3,19 | 159,07 | 61,10 % | 43,20 % | 1 036,69 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **29** | **ГЭСНр-68-23-001** | РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ МЕЛКИЙ | | М2 | 1 | 1,88 | 161,08 | 82,72 % | 43,20 % | 684,15 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,1 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **30** | **ГЭСНр-68-23-002** | РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ СРЕДНИЙ | | М2 | 1 | 9,61 | 165,24 | 82,72 % | 43,20 % | 3 587,51 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,3 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **31** | **ГЭСНр-61-02-007** | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ | | 1М2 | 1 | 2,28 | 165,24 | 62,98 % | 36,00 % | 749,65 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,3 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **32** | **ГЭСНр-61-04-007** | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ | | 1М2 | 1 | 2,90 | 167,26 | 62,98 % | 36,00 % | 965,16 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,4 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **33** | **ГЭСНр-61-07-001** | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ | | 1М2 | 1 | 3,83 | 167,26 | 62,98 % | 36,00 % | 1 274,68 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,4 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **34** | **ГЭСНр-62-02-002** | ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% | | 1М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР | 1 | 0,21 | 161,08 | 63,92 % | 36,00 % | 67,63 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,1 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **35** | **ГЭСНр-62-18-003** | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ТОРЦОВ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ | | 1М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР | 1 | 0,41 | 163,09 | 63,92 % | 36,00 % | 133,68 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,2 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **36** | **ГЭСНр-62-18-001** | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОРУЧНЕЙ С ПОКРЫТИЕМ ЛАКОМ | | 1М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР | 1 | 1,30 | 163,09 | 63,92 % | 36,00 % | 423,86 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,2 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **37** | **ГЭСНр-60-16-001** | ПРОЧИСТКА ДЫМОХОДА ИЗ КИРПИЧА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО | | 1М ДЫМОХОДА | 1 | 0,18 | 145,52 | 62,04 % | 45,00 % | 54,23 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **38** | **ГЭСНр-60-16-002** | ПРОЧИСТКА ДЫМОХОДА ИЗ КИРПИЧА ВЕРТИКАЛЬНОГО | | 1М ДЫМОХОДА | 1 | 0,09 | 148,21 | 62,04 % | 45,00 % | 27,62 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,2 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **39** | **ГЭСНр-69-09-001** | ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА | | 1Т МУСОРА | 1 | 2,14 | 135,33 | 62,04 % | 36,00 % | 573,54 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 1,1 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **40** | **СПГ-311-1-146-1** | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ - ПОГРУЗКА | | Т | 1 | 0,58 | 134,12 | 94,00 % | 54,00 % | 192,92 |
|  |  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ - СТРОИТЕЛЕЙ СО СРЕДНИМ РАЗРЯДОМ РАБОТЫ 1,0 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **41** | **ГЭСНр-51-06-001** | ПОГРУЗКА ПЕСКА ВРУЧНУЮ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С ВЫГРУЗКОЙ | | 1М3 ГРУНТА | 1 | 0,83 | 136,40 | 60,16 % | 32,40 % | 218,00 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 1,2 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **42** | **ЕНиР-1-11901-А** | ПЕРЕНОСКА НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ НА НОСИЛКАХ И В ДРУГОЙ МАЛОЕМКОЙ ТАРЕ С ПОГРУЗКОЙ БРОСОМ, ВЫГРУЗКОЙ БРОСОМ ИЛИ ОПРОКИДЫВАНИЕМ: НА ПЕРВЫЕ 10М | | 1Т | 1 | 1,10 | 134,12 | 60,16 % | 32,40 % | 284,09 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 1,0 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **43** | **ЕНиР-1-11901-Б** | ПЕРЕНОСКА НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ НА НОСИЛКАХ И В ДРУГОЙ МАЛОЕМКОЙ ТАРЕ С ПОГРУЗКОЙ БРОСОМ, ВЫГРУЗКОЙ БРОСОМ ИЛИ ОПРОКИДЫВАНИЕМ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10М | | 1Т | 1 | 0,36 | 134,12 | 60,16 % | 32,40 % | 92,97 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 1,0 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **44** | **ГЭСН-47-01-097-02** | РУЧНАЯ ПОБЕЛКА ДЕРЕВЬЕВ В ВОЗРАСТЕ 3-5 ЛЕТ | | 1 ДЕРЕВО | 1 | 0,014 | 145,52 | 82,72 % | 54,90 % | 4,84 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **45** | **ГЭСН-01-02-008-01** | ПОЛИВ ВОДОЙ (заливка катка на детской площадке - 20 л/м2) | | 1М2 | 1 | 0,06 | 134,12 | 68,62 % | 30,60 % | 16,03 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 1 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **46** | **Е20-1-257** | Очистка снега с крыш при толщине слоя до 10 см | | 100М2 | 1 | 2,70 | 134,12 | 68,62 % | 30,60 % | 721,42 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 1 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **47** | **Е20-1-257** | Очистка снега с крыш при толщине слоя до 20 см | | 100М2 | 1 | 3,90 | 134,12 | 68,62 % | 30,60 % | 1 042,06 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 1 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **48** | **Е20-1-257** | На каждые следующие 10 см увеличения толщины слоя добавлять | | 100М2 | 1 | 0,50 | 134,12 | 68,62 % | 30,60 % | 133,60 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 1 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **49** | **ГЭСНр-68-25-001** | СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДОК СЕТКИ | | М2 СЕТКИ | 1 | 0,73 | 161,08 | 82,72 % | 43,20 % | 265,66 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,1 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **50** | **ГЭСНр-69-04-001** | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ОШТУКАТУРЕННЫХ | | 1ОТВЕРСТИЕ | 1 | 0,79 | 159,07 | 62,04 % | 36,00 % | 248,87 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |
| **51** | **ГЭСНр-69-04-003** | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ОШТУКАТУРЕННЫХ | | 1ОТВЕРСТИЕ | 1 | 0,61 | 159,07 | 62,04 % | 36,00 % | 192,16 |
|  |  | РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | |  |  |  |