ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ	
Наименование	Отопление

сметы:		
		
Смета составлена в ценах 4 кв. 2022 года (база ГЭСН-2020И9 сентябрь 2022 года) для упрощенной системы налогообложения	
№
п/п	Шифр, номера нормативов
и коды ресурсов	Наименование работ и затрат,
характеристика оборудования и
его масса, расход ресурсов на 
единицу измерения	Единица измерения	Кол-во	Трудо-
емкость, 
чел/ч	ФОТ (фонд оплаты труда), руб. за 
1 чел/ч			
							НР 
от ФОТ	СП 
от ФОТ	Стоимость работ на единицу измерения, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	ГЭСНр-65-20-001 	ПЕРЕГРУППИРОВКА СЕКЦИЙ СТАРЫХ РАДИАТОРОВ С ОТСОЕДИНЕНИЕМ И ОБРАТНЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ ОДНОЙ СЕКЦИИ ПРИ ВЕСЕ РАДИАТОРА ДО 80 КГ	1 РАДИАТОР	1	2,95	240,94	103 %	52 %	1812,47	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,8								
					
2	ГЭСНр-65-20-004 	НА КАЖДУЮ СЕКЦИЮ СВЕРХ ПЕРВОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ 65-20-1, 65-20-2, 65-20-3	1 СЕКЦИЯ	1	0,74	240,94	103 %	52 %	454,65	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,8								
					
3	ГЭСНр-65-15-001 	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРО- ВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧ- НЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ	1М ТРУБОПРОВОДА	1	0,81	245,90	103 %	52 %	507,91	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,3								
					
4	ГЭСНр-65-15-002 	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	1М ТРУБОПРОВОДА	1	0,83	245,90	103 %	52 %	520,45	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,3								
					
5	ГЭСНр-65-15-003 	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	1М ТРУБОПРОВОДА	1	1,01	245,90	103 %	52 %	633,32	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,3								
					
6	ГЭСНр-65-15-004 	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ С ЗАГОТОВКОЙ ТРУБ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ	1М ТРУБОПРОВОДА	1	1,18	245,90	103 %	52 %	739,91	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,3								
					
7	ГЭСНр-65-09-009 	СМЕНА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	1М ТРУБОПРОВОДА	1	2,20	276,90	103 %	52 %	1553,41	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4								
					
8	ГЭСНр-65-05-008 	СМЕНА ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ 50 ММ	1ШТ	1	3,08	260,99	103 %	52 %	2049,82	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,5								
					
9	ГЭСНр-65-05-009 	СМЕНА ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ 100 ММ	1ШТ	1	3,08	260,99	103 %	52 %	2049,82	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,5								
					
10	ГЭСНр-65-05-010 	СМЕНА ЗАДВИЖЕК ДИАМЕТРОМ 150 ММ	1ШТ	1	4,22	260,99	103 %	52 %	2808,51	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,5								
						
11	ГЭСНр-65-05-001 	СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ	1ШТ	1	0,56	260,99	103 %	52 %	372,69	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,5								

					
12	ГЭСНр-65-05-002 	СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	1ШТ	1	1,03	260,99	103 %	52 %	685,49	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,5								
						
13	ГЭСНр-65-05-003 	СМЕНА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	1ШТ	1	1,33	260,99	103 %	52 %	885,15	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,5								
					
14	Е20-1-233	ПРИТИРКА ПРОБОЧНОГО КРАНА БЕЗ СНЯТИЯ С МЕСТА, ДИАМЕТР КРАНА ДО 20 ММ	1ШТ	1	0,20	276,90	88 %	48 %	130,70	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,0								
					
15	Е20-1-233	ПРИТИРКА ПРОБОЧНОГО КРАНА БЕЗ СНЯТИЯ С МЕСТА, ДИАМЕТР КРАНА ДО 30 ММ	1ШТ	1	0,24	276,90	88 %	48 %	156,84	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,0								
					
16	Е20-1-233	ПРИТИРКА ПРОБОЧНОГО КРАНА БЕЗ СНЯТИЯ С МЕСТА, ДИАМЕТР КРАНА ДО 50 ММ	1ШТ	1	0,30	276,90	88 %	48 %	196,05	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,0								
					
17	Е20-1-233	ПРИТИРКА КЛАПАНА У ВЕНТИЛЯ БЕЗ СНЯТИЯ С МЕСТА, ДИАМЕТР КРАНА ДО 20 ММ	1ШТ	1	0,12	276,90	88 %	48 %	78,42	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,0								
					
18	Е20-1-233	ПРИТИРКА КЛАПАНА У ВЕНТИЛЯ БЕЗ СНЯТИЯ С МЕСТА, ДИАМЕТР КРАНА ДО 30 ММ	1ШТ	1	0,19	276,90	88 %	48 %	124,16	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,0								
					
19	Е20-1-233	ПРИТИРКА КЛАПАНА У ВЕНТИЛЯ БЕЗ СНЯТИЯ С МЕСТА, ДИАМЕТР КРАНА ДО 50 ММ	1ШТ	1	0,30	276,90	88 %	48 %	196,05	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,0								
					
20	Е20-1-227	ВЫВЕРТЫВАНИЕ И ВВЕРТЫВАНИЕ РАДИАТОРНОЙ ПРОБКИ	1ШТ	1	0,31	276,90	88 %	48 %	202,58	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4,0								
					
21	ГЭСНр-65-19-001 	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ
	1ШТ	1	1,10	226,27	87 %	44 %	574,95	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,1								
					
22	ГЭСНр-65-19-002 	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 160 КГ
	1ШТ	1	1,58	226,27	87 %	44 %	825,84	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,1								
					
23	ГЭСНр-65-19-003 	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 240 КГ
	1ШТ	1	2,34	226,27	87 %	44 %	1223,08	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,1								
					
24	ГЭСН-18-03-001-01 	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ: 
- с ребрами (1 секция = 0,185 кВт);
- без ребер (1 секция = 0,16 кВт)	1КВТ РАДИАТОРОВ	1	0,78	257,68	121 %	72 %	588,90	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,4	ЧЕЛ/Ч							
					
25	ГЭСНр-65-14-006 	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ	1М ТРУБОПРОВОДА	1	1,18	245,90	74 %	50 %	649,96	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3								

26	ГЭСН-16-02-005-06 	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 125 ММ	1М ТРУБОПРОВОДА	1	1,20	273,59	121 %	72 %	961,94	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,9	ЧЕЛ/Ч							
					
27	ГЭСН-16-02-005-07	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	1М ТРУБОПРОВОДА	1	1,20	273,59	121 %	72 %	961,94	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,9	ЧЕЛ/Ч							
					
28	ГЭСНм-12-10-001-01 	ВРЕЗКА ШТУЦЕРА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 МПА	1ШТ	1	0,60	276,90	90 %	46 %	392,09	
		РАБОЧИЙ МОНТАЖНИК СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4								
					
29	ГЭСН-24-01-033-01 	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ И КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ МУФТОВЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ	ШТ	1	0,97	260,99	117 %	74 %	736,70	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,5								
					
30	ГЭСН-16-07-005-02 	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	1М ТРУБОПРОВОДА	1	0,06	334,55	121 %	72 %	58,81	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 5,3								
					
31	ГЭСНр-65-23-002 	СЛИВ И НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ С ОСМОТРОМ СИСТЕМЫ	1М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ	1 000	1,27	245,90	87 %	44 %	721,40	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3