ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ	
Наименование	Общестроительные работы

сметы:		
		
Смета составлена в ценах 4 кв. 2022 года (база ГЭСН-2020И9 сентябрь 2022 года) для упрощенной системы налогообложения	
№
п/п	Шифр, номера нормативов
и коды ресурсов	Наименование работ и затрат,
характеристика оборудования и
его масса, расход ресурсов на 
единицу измерения	Единица измерения	Кол-во	Трудо-
емкость, 
чел/ч	ФОТ (фонд оплаты труда), руб. за 
1 чел/ч			
							НР 
от ФОТ	СП 
от ФОТ	Стоимость работ на единицу измерения, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	ГЭСНр-57-10-001 	ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,25 М2	1МЕСТ	1	0,41	245,90	89 %	49 %	239.95	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3								
					
2	ГЭСНр-57-08-003 	СМЕНА ПРОСТИЛЬНЫХ ДОЩАТЫХ ПОЛОВ С ПОЛНОЙ СМЕНОЙ ДОСОК	1М2 ПОЛА	1	0,62	232,47	89 %	49 %	343.03	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,4								
					
3	ГЭСН-08-02-003-03 	КЛАДКА ИЗ КИРПИЧА СТОЛБОВ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ под лаги	М3 КЛАДКИ	1	7,66	270,29	99 %	58,65 %	5334.44	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,8								
					
4	ГЭСНр-68-20-001 	РАЗБОРКА ТРОТУАРОВ И ДОРОЖЕК ИЗ ПЛИТ С ИХ ОТНОСКОЙ И УКЛАДКОЙ В ШТАБЕЛЬ	1М2 ОСНОВАНИЯ	1	0,19	218,83	102 %	54 %	106.44	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 1,7								
					
5	ГЭСНр-56-04-001 	РЕМОНТ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ОДНОМ ПЕРЕПЛЕТЕ	1КОРОБКА	1	4,87	257,68	90 %	47 %	2974.12	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,5								
					
6	ГЭСНр-56-04-007 	РЕМОНТ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ДВУХ ПЕРЕПЛЕТАХ	1КОРОБКА	1	15,66	257,68	90 %	47 %	9563.59	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,5								
					
7	ГЭСНр-56-06-001 	РЕМОНТ ФОРТОЧЕК
	1 ФОРТОЧКА	1	0,92	276,90	90 %	47 %	603.75	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 4								
					
8	ГЭСНр-56-12-010 	СМЕНА ОКОННЫХ ПРИБОРОВ ПЕТЛИ
	1ШТ ПРИБОРОВ	1	0,82	245,90	90 %	47 %	477.88	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3								
					
9	ГЭСНр-63-01-002 	СМЕНА СТЕКОЛ ТОЛЩИНОЙ 2-3 ММ НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ В ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТАХ ПРИ ПЛОЩАДИ СТЕКЛА ДО 0,5 М2	1М2 ОСТЕКЛЕНИЯ	1	1,96	245,90	90 %	45 %	1132.62	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3								
					
10	ГЭСНр-56-12-005 	СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ	1ШТ ПРИБОРОВ	1	0,61	245,90	90 %	47 %	355.50	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3								
						
11	ГЭСНр-56-13-001 	РЕМОНТ ДВЕРНЫХ КОРОБОК УЗКИХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ БЕЗ СНЯТИЯ ПОЛОТЕН	1КОРОБКА	1	4,70	257,68	90 %	47 %	2870.30	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,4								
						
12	ГЭСНр-52-16-001 	ЗАДЕЛКА ПОДВАЛЬНЫХ ОКОН ФАНЕРОЙ	1М2	1	0,44	226,27	93 %	55 %	246.91	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,1								
						
13	ГЭСНр-52-16-003 	ЗАДЕЛКА ПОДВАЛЬНЫХ ОКОН КИРПИЧОМ ТОЛЩИНОЙ В 1 КИРПИЧ	1М2	1	4,08	232,47	93 %	55 %	2352.22	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,4								
					
14	ГЭСНр-53-16-001 	РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ	М3 КЛАДКИ	1	35,39	230,40	92 %	52 %	19895.41	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,3								
					
15	ГЭСНр-61-10-005 	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 30 ММ	1М2	1	3,00	260,99	89 %	44 %	1824.32	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,5								
					
16	ГЭСН-15-04-013-01 	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ	1М2 ФАСАДА	1	0,05	251,48	90 %	41,65 %	29.13	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,2								
					
17	ГЭСНр-61-10-003 	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ДЫМОВЫХ ТРУБ ПО КАМНЮ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	1М2	1	1,71	251,48	89 %	44 %	1001.97	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,2								
					
18	ГЭСНр-58-20-001 	СМЕНА ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ОТЛИВОВ, КАРНИЗОВ) ШИРИНОЙ ДО 0,4 М	1М	1	0,41	245,90	90 %	46 %	237.93	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3								
					
19	ГЭСНр-58-20-002 	СМЕНА ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ОТЛИВОВ, КАРНИЗОВ) ШИРИНОЙ ДО 0,7 М	1М	1	0,63	245,90	90 %	46 %	365.60	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3								
					
20	ГЭСНр-58-20-005 	СМЕНА ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ПРИМЫКАНИЙ К КАМЕННЫМ СТЕНАМ	1М	1	0,45	245,90	90 %	46 %	261.15	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3								
					
21	ГЭСНр-58-20-006 	СМЕНА ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ПРИМЫКАНИЙ К ДЕРЕВЯННЫМ СТЕНАМ	1М	1	0,52	245,90	90 %	46 %	301.77	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3								
					
22	ГЭСНр-58-20-007 	СМЕНА ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ПРИМЫКАНИЙ К ДЫМОВЫМ ТРУБАМ	1М	1	0,76	245,90	90 %	46 %	441.05	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3								
					
23	ГЭСНр-58-20-008 	СМЕНА ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ПРИМЫКАНИЙ К ВЫТЯЖНЫМ ТРУБАМ	1М	1	0,76	245,90	90 %	46 %	441.05	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3								
					
24	ГЭСНр-58-06-001 	РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ПОКРЫТИЯ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	1М2 ПОКРЫТИЯ	1	0,81	245,90	90 %	46 %	470.06	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3								
					
25	ГЭСНр-58-22-002 	СМЕНА УХВАТОВ ДЛЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ	1ШТ	1	0,21	234,74	90 %	46 %	116.34	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,5								
					
26	ГЭСНр-58-03-002 	РАЗБОРКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	1М ТРУБ	1	0,11	230,40	90 %	46 %	59.81	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,3								
					
27	ГЭСНр-59-05-002 	РЕМОНТ СТУПЕНЕЙ БЕТОННЫХ
	1СТУПЕНЬ	1	1,03	248,38	89 %	45 %	598.65	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,1								
					
28	ГЭСНр-59-05-001 	РЕМОНТ СТУПЕНЕЙ ДЕРЕВЯННЫХ	1СТУПЕНЬ	1	3,19	245,90	89 %	45 %	1835.55	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3								
					
29	ГЭСНр-68-23-001 	РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ МЕЛКИЙ	М2	1	1,88	248,38	102 %	54 %	1195.40	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,1								
					
30	ГЭСНр-68-23-002 	РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ СРЕДНИЙ	М2	1	9,61	254,58	102 %	54 %	6263.08	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,3								
					
31	ГЭСНр-61-02-007 	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	1М2	1	2,27	254,58	89 %	44 %	1346.50	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,3								
					
32	ГЭСНр-61-04-007 	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ, ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	1М2	1	2,80	257,68	89 %	44 %	1681.10	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,4								
					
33	ГЭСНр-61-07-001 	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	1М2	1	3,83	257,68	89 %	44 %	2299.51	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,4								
					
34	ГЭСНр-62-02-002 	ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН С ПОДГОТОВКОЙ И РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%	1М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1	0,19	248,38	90 %	46 %	111.37	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,1								
					
35	ГЭСНр-62-18-003 	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ТОРЦОВ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	1М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1	0,41	251,48	90 %	46 %	243.33	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,2								
					
36	ГЭСНр-62-18-001 	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОРУЧНЕЙ С ПОКРЫТИЕМ ЛАКОМ	1М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕР	1	1,14	251,48	90 %	46 %	676.58	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,2								
					
37	ГЭСНр-60-16-001 	ПРОЧИСТКА ДЫМОХОДА ИЗ КИРПИЧА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО	1М ДЫМОХОДА	1	0,18	224,20	89 %	44 %	94.03	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2								
					
38	ГЭСНр-60-16-002 	ПРОЧИСТКА ДЫМОХОДА ИЗ КИРПИЧА ВЕРТИКАЛЬНОГО	1М ДЫМОХОДА	1	0,09	228,34	89 %	44 %	47.88	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,2								
					
39	ГЭСНр-69-09-001 	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	1Т МУСОРА	1	1,88	208,29	92 %	44 %	924.14	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 1,1								
					
40	СПГ-311-1-146-1 	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ - ПОГРУЗКА	Т	1	0,58	206,64	100 %	60 %	311.61	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 1,0								
					
41	ГЭСНр-51-06-001 	ПОГРУЗКА ПЕСКА ВРУЧНУЮ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С ВЫГРУЗКОЙ	1М3 ГРУНТА	1	0,83	210,15	87 %	40 %	395.94	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 1,2								
					
42	ГЭСН-46-08-001-01	ПЕРЕНОСКА НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ НА НОСИЛКАХ И В ДРУГОЙ МАЛОЕМКОЙ ТАРЕ С ПОГРУЗКОЙ БРОСОМ, ВЫГРУЗКОЙ БРОСОМ ИЛИ ОПРОКИДЫВАНИЕМ: НА ПЕРВЫЕ 10М	1Т	1	1,50	224,20	103 %	59 %	881.11	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,0								
					
43	ГЭСН-46-08-001-02	ПЕРЕНОСКА НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ НА НОСИЛКАХ И В ДРУГОЙ МАЛОЕМКОЙ ТАРЕ С ПОГРУЗКОЙ БРОСОМ, ВЫГРУЗКОЙ БРОСОМ ИЛИ ОПРОКИДЫВАНИЕМ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10М	1Т	1	0,57	224,20	103 %	59 %	334.82	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2,0								
					
44	ГЭСН-47-01-097-02 	РУЧНАЯ ПОБЕЛКА ДЕРЕВЬЕВ В ВОЗРАСТЕ 3-5 ЛЕТ	1 ДЕРЕВО	1	0,017	224,20	92,7 %	61,2 %	9.68	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 2								
					
45	ГЭСН-01-02-008-01 	ПОЛИВ ВОДОЙ (заливка катка на детской площадке - 20 л/м2)	1М2	1	0,07	206,64	82,8 %	39,1 %	32.10	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 1								
					
46	ГЭСНр-69-64-001	Очистка снега с крыш при толщине слоя до 10 см	1М2	1	0,03	224,20	92 %	44 %	15.87	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 1								
					
47	ГЭСНр-69-64-002	Очистка снега с крыш при толщине слоя до 20 см	1М2	1	0,04	224,20	92 %	44 %	21.16	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 1								
					
48	ГЭСНр-68-25-001 	СМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ПЛОЩАДОК СЕТКИ	М2 СЕТКИ	1	0,73	248,38	102 %	54 %	464.17	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3,1								
					
49	ГЭСНр-69-04-001 	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ОШТУКАТУРЕННЫХ	1ОТВЕРСТИЕ	1	0,79	245,90	92 %	44 %	458.46	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3								
					
50	ГЭСНр-69-04-003 	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ОШТУКАТУРЕННЫХ	1ОТВЕРСТИЕ	1	0,61	245,90	92 %	44 %	354.00	
		РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА 3